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1. Statybinės produkcijos gamintojas:

BOLIX SA, Stolarska g. 8, 34-300 Žyviecas

2. Statybinio gaminio pavadinimas:

„BOLIX AqaStop“ su modifikacijomis:

CG 2 W A tipo „BOLIX AqaStop“,
CG 2 W A tipo „BOLIX AqaStop PROCOLOR“
3. Statybinio gaminio klasifikacija:
PKWiU 23.64.10.0

4. Statybinio gaminio paskirtis ir pritaikymo sritis:
Glaistas skirtas užpildyti tarpelius tarp keraminių, akmens masės bei stiklo plytelių, esančių pastatų išorėje ir jų viduje.
5. Techniniai normatyvai:
LENKIJOS STANDARTAS PN-EN 13888:2010

Plytelių tarpelių užpildymo glaistai. Reikalavimai, atitikties įvertinimas, klasifikacija ir žymėjimas.

6. Deklaruotos statybinio gaminio techninės savybės:
Atsparumas dėvėjimuisi: 


≤ 1.000 mm3

Atsparumas lenkimui esant sausoms aplinkos sąlygoms: 
≥ 3,5 N/mm2

Atsparumas lenkimui po užšaldymo-atšildymo ciklų: 
≥ 3,5 N/mm2

Atsparumas gniuždymui esant sausoms aplinkos sąlygoms: ≥ 15 N/mm2

Atsparumas gniuždymui po užšaldymo-atšildymo ciklų: 
≥ 15 N/mm2

Susitraukimas: 



≤ 2 mm/m

Vandens įgeriamumas po 30 minučių: 

≤ 2 g.

Vandens įgeriamumas po 240 minučių: 

≤ 5 g.
7. Bandymų ataskaitos numeris:
2012-12-07 ataskaita Nr. 02/S/12

8. Įgaliotos notifikavimo įstaigos, jeigu ji vertino šį statybinį gaminį, žymėjimas ir vieta:
Keramikos ir statybinių medžiagų institutas, Krokuva, Cementova g. 8, notifikavimo Įstaigos kodas: 1487, PN-EN 12808:2008. Plytelių tarpelių užpildymo glaistai. Atsparumo dėvėjimuisi žymėjimas. Bandymų ataskaitos Nr. 132/10.
Atsakingai deklaruojame, kad statybinis gaminys atitinka 5 punkte nurodytas technines savybes.
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